Linux From Scratch - Version 12.1-systemd
Preface
이전	위로 / 처음으로	다음
독자들에	사전 준비 사항

iii. LFS 대상 아키텍처

LFS의 주요 대상 아키텍처는 AMD/Intel x86(32비트) 및 x86_64(64비트) CPU입니다. 반면에 이 책의 지침은 약간의 수정을 거쳐 Power PC 및 ARM CPU에서도 작동하는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 대체 CPU 중 하나를 사용하는 시스템을 구축하려면 다음 페이지에 나와 있는 것 외에 주요 전제 조건은 이전 LFS 설치, Ubuntu, Red Hat/Fedora, SuSE 또는 해당 아키텍처를 대상으로 하는 다른 배포판과 같은 기존 Linux 시스템입니다. (32비트 배포판을 64비트 AMD/Intel 컴퓨터에서 호스트 시스템으로 설치하여 사용할 수 있습니다.)

32비트 시스템과 비교하여 64비트 시스템에서 빌드할 때의 이점은 미미합니다. 예를 들어 코어 i7-4790 CPU 기반 시스템에서 4개의 코어를 사용하여 LFS-9.1을 테스트 빌드한 결과 다음과 같은 통계가 측정되었습니다:

아키텍처	빌드 시간	빌드 크기
32비트	239.9분	3.6GB
64비트	233.2분	4.4GB

보시다시피 동일한 하드웨어에서 64비트 빌드가 32비트 빌드보다 3% 더 빠르고 22% 더 큽니다. LFS를 LAMP 서버 또는 방화벽으로 사용하려는 경우 32비트 CPU로도 충분할 수 있습니다. 반면에 BLFS의 여러 패키지를 빌드하거나 실행하려면 4GB 이상의 RAM이 필요하므로 LFS를 데스크톱으로 사용할 계획이라면 64비트 시스템을 빌드할 것을 권장합니다.

LFS에서 생성되는 기본 64비트 빌드는 “순수한” 64비트 시스템입니다. 즉, 64비트 실행 파일만 지원합니다. “멀티 라이브러리” 시스템을 빌드하려면 많은 애플리케이션을 32비트 시스템용과 64비트 시스템용으로 한 번씩 두 번 컴파일해야 합니다. 이는 기본 Linux 시스템에 필요한 최소한의 지침을 제공하려는 교육 목표에 방해가 되기 때문에 LFS에서는 직접 지원되지 않습니다. 일부 LFS/BLFS 편집자는 https://www.linuxfromscratch.org/~thomas/multilib/index.html에서 액세스할 수 있는 LFS의 멀티 라이브러리 포크를 유지/관리합니다. 하지만 이는 이 책의 범의를 넘어서는 주제입니다.