토막 상식

설치된 Perl Module 목록 확인

Perl과 기본 시스템 도구만 이용

이런 방식으로 다중 검색도 가능함.

ExtUtils::Install module 이용

버전을 출력해주는 장점이 있음.
특정 모듈 설치전에는 사용하기 힘들다는 단점이 있음.

설치된 Python3 Module 목록 확인

Qemu Screen Dump

<Ctrl>+<Alt>+<2> 그래픽 모드
<Ctrl>+<A>, <C> -nographic 모드
모니터 콘솔로 전환

screendump filename.ppm
다음과 같이 -f 옵션으로 저장 포맷 지정 가능
screendump screenshot.png -f png
포맷 지정 저장 방식에서 세그폴트 발생하면 ppm으로 저장후 변환

<Ctrl>+<Alt>+<1> 가상 머신 화면 복귀

xwindow screen saver & dpms 시간 설정

순서대로
화면보호기 작동시간,전환시간
DPMS 대기,유예,끄기

for, echo and sed

Grep && Tar

특정 문자열을 가진 파일을 아카이브 처리

“python3_11” 문자열이 있는 파일을 검색하고 $HOME에 아카이브 파일 생성

grep

r 재귀 탐색

l 파일명을 상대경로로 출력

tar

T 입력된 파일에서 아카이브 대상 불러옴

- 파이프로 전달받은 표준 입력

a 확장자로 압축 방법 자동 선택

c 아카이브 생성

f 아카이브 파일명

Configure Options #1

사용해본 결과 생각처럼 편한것은 아니었음.

패키지마다 다르지만 사용하지 않는 옵션이 주어지면 Fail이 발생하는 경우가 있었음.

–docdir=/usr/share/doc/<package name> 입력이 귀찮아서 해보려고 했지만

결과적으로는 그냥 타이핑 하는것이 적합했음.

내용 확인

$HOME/.bashrc에 추가

Find script

패키지 설치 여부가 생각나지 않을 때 사용

필요 패키지: ANSI Code Generator

사용 예시

Patch with Wget

사용법

예시 1

docbook-xsl-nons-1.79.2 patch

예시 2

libpng patch

PS1 설정

최초

많이 지저분하고 번거로움

~/.bashrc

1차 개선

번거로운건 사라짐 그러나 여전히 지저분함

2차 개선

Debian 설치 후 추가적인 사항

LFS 진행에 필요한 패키지 설치

화면 출력 로그파일로 저장

Qemu에서 부팅중 마운트 에러가 발생하는 경우

Qemu에서 가상머신 시작시 디바이스 순서가 바뀌는 일이 발생해서 처리한 내용.

파티션 레이블 설정

/etc/fstab 수정

UUID로 설정하는 경우 장치명을 주석으로 표기하면 추후 수정시 용이.

Putty에서 Ncurses 설치 후 <Home>,<End> Key 사용 설정

~/.profie or ~/.bashrc

Glibc-2.35 Compile

컴파일중 알 수 없는 에러가 발생하고 매번 발생 위치가 다르다면 -j1 인자로 병렬처리 없이 make 실행

LFS로 Booting후 ''su'' 명령이 안되는 경우

root로 다음과 같이 실행 su 파일에 setuid를 설정해서 묹제를 해결.

LFS로 부팅하기 전에 준비할 것들

OpenSSH

OpenSSH

Wget

소스 패키지 다운로드에 필요

Wget-1.24.5

설치 순서 : Libunistring - Libidn2 - Libpsl - Libtasn1 - P11-kit - SQLite - NSPR - NSS -Make-ca - Wget

의존성

Libpsl-0.21.5 REQ

Libunistring-1.2 REQ

Libidn2-2.3.7 REQ

Libunistring-1.2 REQ

Make-ca-1.13 Runtime REQ

Libtasn1-4.19.0 REQ

P11-kit-0.25.3 REQ

Libtasn1-4.19.0 REQ

Make-ca-1.13 Runtime REQ

NSS-3.99 Runtime REQ

NSPR-4.35 REQ

SQLite-3.45.3 REC

P11-kit-0.25.3 Runtime REC

NFS-UTILS

NFS-Utils-2.6.4

필요한 패키지를 아래의 순서대로 설치 후 설치

의존성

libtirpc-1.3.4 REQ

libevent-2.1.12 REQ

rpcsvc-proto-1.4.4 REQ

SQLite-3.45.1 REQ

rpcbind-1.2.6 REQ

SSHFS (NFS 사용 안하는 경우)

N40L에 있는 소스 디렉토리 마운트에 필요

sshfs-3.7.3

설치 순서 : ICU - Libxml2 - Sgml-common - UnZip - Docbook-xsl-nons - Docbook-xml - Libxslt - Docutil - Packing - PCRE2 - Glib - OpenSSH - Fuse - SSHFS

의존성

Fuse-3.16-1 REQ

Glib-2.80.0 REQ

Packging (Python module REQ

Docutils (Python module REC

Libxslt-1.1.39 REC

Libxml2-2.12.6 REQ

ICU-75.1 REC

Docbook-xml-4.5 Runtime REC

Libxml2-2.12.6 REQ

Sgml-common-0.6.3 REQ

UnZip-6.0 REQ

Docbook-xsl-nons-1.79.2 Runtime REC

Libxml2-2.12.6 REQ

Pcre2-10.43 REC

OpenSSH 9.6p1 REQ

Textinfo Dir File Rebuild

Swap file

Binutils 설치하기 전에 ISL 설치하기

GMP를 먼저 설치

ISL Homepage에서 받아서 준비

$LFS/sources에서 디렉토리 검색

가장 간단한 방법

SBU 측정

짜투리

tar를 이용한 복사

find example

grep example

Gawk

참고

wget

Firmware Blob Kernel config

Man page count