Boot

최소 150~500MB는 설정해야 할것으로 보임.
데비안 기본 부팅 관련에만 50MB 사용
커널 업데이트가 있으면 +40~50M 추가 사용
다른 베포판 테스트 하면 추가적으로 +50MB 사용 \\

/boot는 개별 배포판 파티션에 유지하는 것이 grub에서 발생하는 많은 문제를 해결하는 방법.

예를 들어보면 이 명령이 대부분의 배포판에서 커널 관련 업데이트가 진행되면 마지막에 실행되는 명령.
/boot 디렉토리에 있는 커널을 설정파일에 등록하고 각종 필요한 변수(주로 “root=”)를 설정.

/boot 디렉토리를 공용으로 사용하면 커널 인식까지는 잘 진행하지만
“root=” 설정이 현재 파티션을 기준으로 설정되면서 다른 배포판으로
부팅하려면 설정파일에 대한 추가적인 수정이 불가피함.

Home

X관련 설정에서 약간 문제가 발생하지만 대부분 공용으로 사용하기 적합함.

배포판 간의 소소한 구성문제는 다음과 같이 적용