5.2. Binutils-2.42 - 1차 컴파일

Binutils 패키지에는 링커, 어셈블러 및 객체 파일 처리를 위한 기타 도구가 포함되어 있습니다.

대략적인 빌드 시간입니다: 1 SBU 필요한 디스크 공간: 663 MB

5.2.1. 크로스 바이너타일 설치

<WRAP info center round 90%> 참고
일반 컴파일 지침이라는 제목의 섹션으로 돌아가서 참고 사항을 다시 읽어보세요. 중요하다고 표시된 메모를 이해하면 나중에 많은 문제를 줄일 수 있습니다.

Glibc와 GCC 모두 사용 가능한 링커와 어셈블러에 대해 다양한 테스트를 수행하여 어떤 기능을 활성화할지 결정하기 때문에 Binutils가 가장 먼저 컴파일되는 패키지가 중요합니다.

Binutils 설명서에서는 전용 빌드 디렉터리에 Binutils를 빌드할 것을 권장합니다:

mkdir -v 빌드 cd 빌드 [참고] 참고 이 책의 나머지 부분에 나열된 SBU 값을 유용하게 사용하려면 구성부터 첫 번째 설치까지 이 패키지를 빌드하는 데 걸리는 시간을 측정하세요. 이 작업을 쉽게 수행하려면 시간 { ../configure … && make && make install; }와 같이 시간 명령으로 명령을 묶으면 됩니다.

이제 컴파일을 위해 Binutils를 준비합니다: