11.5. LFS 후 시작하기 11.5.1. 다음에 수행할 작업 결정하기 이제 LFS가 완료되고 부팅 가능한 시스템이 생겼으니 이제 무엇을 해야 할까요? 다음 단계는 이 시스템을 어떻게 사용할지 결정하는 것입니다. 일반적으로 워크스테이션 또는 서버라는 두 가지 범주를 고려할 수 있습니다. 실제로 이러한 범주는 상호 배타적이지 않습니다. 각 카테고리에 필요한 애플리케이션을 하나의 시스템에 결합할 수 있지만 지금은 따로따로 살펴보기로 하겠습니다.

서버는 더 간단한 카테고리입니다. 일반적으로 Apache HTTP 서버와 같은 웹 서버와 MariaDB와 같은 데이터베이스 서버로 구성됩니다. 하지만 다른 서비스도 가능합니다. 일회용 디바이스에 내장된 운영체제가 이 범주에 속합니다.

반면에 워크스테이션은 훨씬 더 복잡합니다. 일반적으로 기본 그래픽 환경을 기반으로 하는 LXDE, XFCE, KDE 또는 Gnome과 같은 그래픽 사용자 환경과 Firefox 웹 브라우저, Thunderbird 이메일 클라이언트 또는 LibreOffice 오피스 제품군과 같은 여러 그래픽 기반 애플리케이션이 필요합니다. 이러한 애플리케이션에는 원하는 기능에 따라 수백 개 이상의 지원 애플리케이션 및 라이브러리 패키지가 필요합니다.

위의 애플리케이션 외에도 모든 종류의 시스템에 대한 시스템 관리를 위한 애플리케이션 세트가 있습니다. 이러한 애플리케이션은 모두 BLFS 책에 포함되어 있습니다. 모든 환경에 모든 패키지가 필요한 것은 아닙니다. 예를 들어 dhcpcd는 일반적으로 서버에는 적합하지 않으며 wireless_tools는 일반적으로 노트북 시스템에만 유용합니다.

11.5.2. 기본 LFS 환경에서 작업하기 처음 LFS로 부팅하면 추가 패키지를 빌드할 수 있는 모든 내부 도구가 제공됩니다. 안타깝게도 사용자 환경은 매우 빈약합니다. 이를 개선할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다:

11.5.2.1. 루트에서 LFS 호스트에서 작업하기 이 방법은 모든 기능을 갖춘 브라우저와 복사/붙여넣기 기능을 사용할 수 있는 완전한 그래픽 환경을 제공합니다. 이 방법을 사용하면 호스트의 wget 버전과 같은 애플리케이션을 사용하여 루트 환경에서 작업할 때 사용할 수 있는 위치로 패키지 소스를 다운로드할 수 있습니다.

루트에서 패키지를 제대로 빌드하려면 가상 파일 시스템이 아직 마운트되지 않은 경우 마운트하는 것도 기억해야 합니다. 이를 위한 한 가지 방법은 호스트 시스템에서 스크립트를 만드는 것입니다: